FS12TEN-99 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher

Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
Constant Directivity Horn mit 90° horizontalem und 90° vertikalem Abstrahlwinkel
12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule
1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule
Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB
Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 106,8 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)
Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 84,5 dB
Belastbarkeit 400 W 4 Ohm 
Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt 
Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)
Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau
497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB) 
Gewicht 22 kg
Incl. U- Montagebügel
EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED
Typ: FS12TEN-99


FS12TEN-94 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher
Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
Constant Directivity Horn mit 90° horizontalem und 40° vertikalem Abstrahlwinkel
12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule
1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule
Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB
Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 109 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)
Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 86,5 dB
Belastbarkeit 400 W 4 Ohm 
Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt 
Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)
Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau
497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB) 
Gewicht 22 kg
Incl. U- Montagebügel
EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED 
Typ: FS12TEN-94


FS12TEN-66 Koaxial-Leichtgewicht-Mehrzweck-Hornlautsprecher
Hochleistungs-2-Wege-Fullrange-Lautsprecher
Constant Directivity Horn mit 60° horizontalem und 60° vertikalem Abstrahlwinkel
12" Mitteltiefton Lautsprecher mit 2,5" Schwingspule
1"Hochtontreibertreiber mit 1,75" Schwingspule
Kennschalldruck (2,83 V @ 1m) 102,5 dB
Max. SPL: 128,5 dB (1 m), 108,6 dB (4 m EN 54-24; 400 W @ 100 V)
Eingangsempfindlichkeit (1 W / 4 m, EN 54-24) 86 dB
Belastbarkeit 400 W 4 Ohm 
Integrierter 100V-Übertrager 400/200/100 Watt 
Übertragungsbereich 80 Hz - 18 kHz (+/-5 dB)
Wetterfestes Kunststoffgehäuse IP 33C, Farbe Neutralgrau
497,9 x 469,9 x 469,9 mm (TxHxB) 
Gewicht 22 kg
Incl. U- Montagebügel
EN 54-24 Zertifikat 1438-CPR-0945

Fabrikat: AtlasIED
Typ: FS12T-66
