4x3“ Passiver Zeilenlautsprecher

Passiver Zeilenlautsprecher mit präzisem asymmetrischem Abstrahlverhalten
Passive UniBeam-Technologie zum Einsatz in akustisch schwierigen Räumen
Perfekt für Anwendungen, in denen kompakte Lautsprecher mit einer gleichmäßigen Richtwirkung und herausragender Sprachverständlichkeit gefordert sind.
4 Stk. 3" Neodym-Schallwandler
Frequenzgang 150 Hz – 15 kHz
Empfindlichkeit 91 dB 1 W/1 m, 77 dB (4 m nach EN 54-24)
Impedanz 12 Ohm
30 W (100 h, nach EN54-24), 55 W (AES), 110 W (PGM), 220 W (Peak)
100 Volt: 15/30/60 Watt
Max SPL: 114 dB (1 m), 92 dB (4 m nach EN54-24)
Abstrahlung vertikal: 30° asymmetrisch (+10°/-20°) bei einer durchschnittlichen vertikalen Neigung von 7° über 2,5 kHz
Abstrahlung horizontal: 120° unter 5 kHz, 90° über 5 kHz
Abgedeckte Schraubanschlüsse 
Maße 111,4 x 435 x 120,7 mm (BxHxT)
Gewicht 4,6 kg
IP64 mit Salzsprüh-, Chlor- und UV-Beständigkeit; wetterfest IP33C (nach EN 54-24)
Aluminium / gelochtes, gebogenes Aluminium
Inkl. einer Eingangsabdeckung mit werkseitig installierter Stopfbuchsenmutter zur Abdichtung der Anschlüsse gegen Witterungseinflüsse
Farbe: schwarz RAL9011 oder weiß RAL 9010
Zertifiziert nach EN54-24, CPR-Nr. 1438-CPR-0941

Fabrikat: Renkus-Heinz 
Typ: UBX4


Schwenk- und neigbare Wandhalterung für die UBX-Lautsprecher
Farbe weiß
Fabrikat: Renkus-Heinz
Typ: W-WALL-UBX-PT-WT


8x3“ Passiver Zeilenlautsprecher

Passiver Zeilenlautsprecher mit präzisem asymmetrischem Abstrahlverhalten 
Passive UniBeam-Technologie zum Einsatz in akustisch schwierigen Räumen
Perfekt für Anwendungen, in denen kompakte Lautsprecher mit einer gleichmäßigen Richtwirkung und herausragender Sprachverständlichkeit gefordert sind.
8 Stk. 3" Neodym-Schallwandler
Frequenzgang 115 Hz - 20 kHz (-10dB)
Empfindlichkeit 93 dB 1 W/1 m, 79 dB (4 m nach EN 54-24)
Impedanz 8 Ohm
50 W (100 h, nach EN54-24), 110 W (AES), 220 W (PGM), 440 W (Peak)
100Volt: 25/50/100 Watt
Max SPL 119 dB (1m), 73 dB (4m nach EN 54-24)
Abstrahlung vertikal: 20° asymmetrisch (+5°/-15°) bei einer durchschnittlichen vertikalen Neigung von 5° über 1,6 kHz
Abstrahlung horizontal: 120° unter 5 kHz, 90° über 5 kHz
Abgedeckte Schraubanschlüsse
Maße 111,4 x 771,5 x 120,7 mm (BxHxT)
Gewicht 7,4 kg
IP64 mit Salzsprüh-, Chlor- und UV-Beständigkeit; wetterfest IP33C (nach EN 54-24)
Aluminium / gelochtes, gebogenes Aluminium
Inkl. einer Eingangsabdeckung mit werkseitig installierter Stopfbuchsenmutter zur Abdichtung der Anschlüsse gegen Witterungseinflüsse
Farbe: schwarz RAL9011 oder weiß RAL 9010
Zertifiziert nach EN54-24, CPR-Nr. 1438-CPR-0941

Fabrikat: Renkus-Heinz 
Typ: UBX8
16x3“ Passiver Zeilenlautsprecher

Passiver Zeilenlautsprecher mit präzisem asymmetrischem Abstrahlverhalten
Passive UniBeam-Technologie zum Einsatz in akustisch schwierigen Räumen
Perfekt für Anwendungen, in denen kompakte Lautsprecher mit einer gleichmäßigen Richtwirkung und herausragender Sprachverständlichkeit gefordert sind.
16 Stk. 3" Neodym-Schallwandler
Frequenzgang 85 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit 95 dB 1 W/1 m, 79 dB (4 m nach EN 54-24)
Impedanz 4 Ohm
100 W (100 h, nach EN54-24), 225 W (AES), 450 W (PGM), 900 W (Peak)
100Volt: 25/50/100 Watt
Max SPL 124 dB (1 m), 99 dB (4 m nach EN 54-24)
Abstrahlung vertikal: 15° asymmetrisch (+5°/-10°) bei einer durchschnittlichen vertikalen Neigung von 4° über 1 kHz
Abstrahlung horizontal: 120° unter 5 kHz, 90° über 5 kHz
Abgedeckte Schraubanschlüsse 
Maße 111,4 x 1444,6 x 120,7 mm (BxHxT)
Gewicht 13,4 kg
IP64 mit Salzsprüh-, Chlor- und UV-Beständigkeit; wetterfest IP33C (nach EN 54-24)
Aluminium / gelochtes, gebogenes Aluminium
Inkl. einer Eingangsabdeckung mit werkseitig installierter Stopfbuchsenmutter zur Abdichtung der Anschlüsse gegen Witterungseinflüsse
Farbe: schwarz RAL9011 oder weiß RAL 9010
Zertifiziert nach EN54-24, CPR-Nr. 1438-CPR-0941

Fabrikat: Renkus-Heinz
Typ: UBX 16
